# 附件1 设备清单及参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 培训音响系统(面积100-200m²) | SOUNDBOXX | 1套 | 1、音箱：≥6个；频率响应：60Hz-20KHz或更优；灵敏度（1m/1w）：92或更优；声压级（dB/1m）：113或更优；输出功率：175W或更优；2、12路数字调音台：1台；音频DSP处理内核，24bit AD/DA转换；拥有多种模拟和数字输入输出接口；12个混音通道，支持输出、4个辅助输出、编组输出、预听和监听输出；内置数码效果器；USB存储器接口，线性及MP3格式支持录音到U盘，内置数字播放器，可播放内外存乐曲；支持PC远程控制及iPAD无线控制。3、一拖二无线手持话筒：1套；频率范围：740-790MHz频段；自动扫频功能 4、一拖四无线鹅颈话筒：1套；灵敏度：12dBuV(80dB S/N) ； 灵敏度调节范围：12-32dBuV；对频方式：红外线自动对频； 平衡输出：0-500mV，音频输出：0-500m V；率范围：740MHz-790MHz ； 调节方式：FM ；最大频偏：±45KHz； 有效距离：≥30米；5、功放：1台；额定输出功率：≥300W；最大输出功率：400—599w；支持音箱阻抗：≥8Ω；频率响应：20HZ-20KHZ(+/-0.5dB)；总谐波失真≤0.2%(80HZ~12.5KHZ)；信噪比:≥76dB；6、其他配件：机柜≥19U带透明门1个，配套音箱支架，配套话筒台式支架，音频线，电源线，PPT激光翻页笔1支。7、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，主设备保修不少于一年，话筒保修一年。（含安装及线材） |
| 2 | 拉杆便携式音响（面积50-100m²） | 双诺 | 6套 | 1、额定电源: 220V 50Hz；额定功率: ≥150W ；最大功率: ≥200W（或更优）；2、扬声器配置:15寸低音+3寸高音\*2； 3、带蓝光高清EVD，可支持播放CD/VCD/DVD/MP3、MPEG4及EVD等多种碟片，具有抗震功能，带可播放视频的移动存储设备USB接口；4、两路有线话筒接口，带话筒音量和混响调节，带话筒的高、低音独立调节；5、内置无线话筒接收器，带话筒优先功能；6、带音频输入接口7、交直流两用，内置12V12A充电式大容量免维护蓄电池8、拉杆手提式设计，底部带滑轮；无线话筒：1、话筒类型：手持式；2、指向特性：单一指向性；3、频率响应：100 Hz～10KHz或更优； 4、灵敏度：-73+3db或更优；5、使用距离：15～30m或更优；6、其他配件：PPT激光翻页笔6支；7、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，主设备保修不少于一年，话筒保修一年。 |

注：以上数量为半年内暂定的采购数量，各参选人请按以上数量进行报价。最终合同结算数量以合同有效期内实际采购数量为准。