# 附件1 设备清单及参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 针式打印机 | 爱普生 | 20台 | 1、打印方式：点阵击打式；2、打印方向：双向逻辑查找；3、打印宽度：≥136列（10cpi下）；4、打印针数：≥24针，可靠性打印头寿命：≥4亿次/针；5、色带寿命：≥800万字符（信函质量10cpi，48点/字符）；6、复写能力：6份（1份原件+5份拷贝）；7、缓冲区：≥128KB；8、行间距：1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程；9、接口类型：USB 2.0，IEEE-1284双向并行接口，Type B接口（选件）；10、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，整机保修一年（含打印头）。 |
| 2 | MAX标签打印机 | MAX BEPOP | 7台 | 1、大幅面100mm标签印刷；2、可套色打印/采用配套 PC软件/内置并口或者USB接口；3、可同时印上6种颜色；4、齿孔型输送；5、热转印；6、印刷精度：≥200dpi；7、打印速度：≥1公分每秒；8、印刷面积: ≥100×2000mm；9、分割输出印刷: ≥100×2000mm；10、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，整机保修一年。 |
| 3 | 激光打印机 | 惠普 | 3台 | 1、最大打印幅面：A4；2、分辨率：≥1200×1200dpi；3、黑白打印速度：≥18ppm；4、处理器：≥266MHz；5、内存：≥2MB；6、打印方式：激光打印，支持双面打印；7、网络打印：支持有线网络打印；8、耗材类型：鼓粉一体；9、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，整机保修一年。 |
| 4 | 喷墨打印机 | 佳能 | 1台 | 1、ESAT/单面：≥10.2ipm；2、彩色：ESAT/单面：≥8.1ipm ；照片(8"x10"图像)PP-201：≤80秒；照片(4"x6")PP-201：≤44秒；3、分辨率：≥4800×1200dpi；4、最大打印幅面：A3+；5、双面打印：自动；6、网络打印：支持有线网络打印；7、墨盒类型：分体式墨盒；8、墨盒数量：六色墨盒；9、质保：货物质量保证期自验收合格之日起，整机保修一年。 |

注：以上数量为半年内暂定的采购数量，各参选人请按以上数量进行报价。最终合同结算数量以合同有效期内实际采购数量为准。