附件1

**技术需求及数量表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品参考图片** | **产品名称** | **主材料材质** | **技术参数及性能（配置）要求** | **数量/单位** |
| **1** | 3.jpg | 楼宇名称 | 不锈钢 | 尺寸：综合楼2m×2m，培训楼、维修楼、镟轮库、联合检修库、物资总库、工程车库、食堂1.5m×1.5m，洗车库1m×1m。  材质：不锈钢烤漆字 | 69㎡ |
| **2** |  | 门牌 | 铝合金 | 长宽尺寸：30cm×12cm  材质：丝网印刷铝合金  品质：铝合金型式、基本参数、型材质量、加工质量品质不低于中华人民共和国国家标准《JB-T10482-2004丝网印刷用铝合金网框》的最低要求。  印刷工艺：丝网印刷。 | 815块 |
| **3** |  | 导视牌 | 铝合金 | 长宽尺寸：长度90cm-120cm（视内容而定），宽度60cm。  材质：丝网印刷铝合金  品质：铝合金型式、基本参数、型材质量、加工质量品质不低于中华人民共和国国家标准《JB-T10482-2004丝网印刷用铝合金网框》的最低要求。  印刷工艺：丝网印刷。 | 30块 |